**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa okien ZnSe AR, wymienionych poniżej wg nazwy i potrzebnej ilości:

1. Okna ZnSe AR o średnicy 50,8 mm i grubości 0,8 mm 20 szt.
2. **Zakres przedmiotu zamówienia**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie 5 niniejszego dokumentu.

1. **Kryteria**

Oferty oceniane będą wg skali punktowej z maksymalną liczbą punktów wynoszącą 100.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kryterium | Maksymalna ilość punktów S | Metoda przyznawania punktów |
| Cena netto (P) | 100 | S x Pmin/Pi |

Gdzie:

* Pi – cena netto towarów wraz z dostawą - dla danej przedłożonej oferty
* Pmin - minimalna cena netto zamawianych towarów spośród wszystkich przedłożonych ofert
* S – liczba punktów

Końcowa punktacja zostanie wyliczona poprzez zsumowanie składowych cząstkowych, a następnie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. (zaokrąglając od „5” w górę).

Waluta oferty PLN lub EURO

1. **Termin wykonania zamówienia**

10 tygodni od dnia podpisania umowy. Zamawiający wymaga zastosowania zasady dostawy EXW Incoterms 2020. EXW (ex works) tj. za moment dostarczenia towaru uznaje się pozostawienie go do dyspozycji kupującego na terenie wskazanym przez dostawcę (fabryka, zakład itp.).

1. **Parametry**

**5.1 Szczegółowy zakres przedmiotu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa towaru | Parametr  | Specyfikacja |
| okno ZnSe AR | Wymiary: | Średnica 50,8 mm x grubość 0,8 mm |
| Materiał: | ZnSe |
| Pokrycie: | AR 2-14 µm |
| Rozmiar (tolerancja): | Średnica 2” |
|  | Kształt: | płaskie |
| Grubość ogólnie (tolerancja): | 0.8 mm (+/- 0,1 mm) |
|  | Szczegóły pokrycia: | Obie strony AR, 2 – 14 µmTrmin > 91% 3 – 12 µm; > 80% 12-14 µm |
|  | Apertura przezroczystości: | 90% |
|  | Wykończenie powierzchni: | S/D: 40/20polerowanie: obie strony polerowanefazowanie: minimalny ukos |