**Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/14/2019 z dnia 9 maja 2020 r.**

**W dniu 21.05.2020 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania zadane w toku postępowania**

Pytania:

1) co oznacza parametr "grubość maski"?

2) czy grubość warstwy maskującej może być inna, jeżeli spełniony jest warunek gęstości optycznej?

3) czy wskazanie jako warstwy maskującej chromu wyklucza maski z warstwą antyrefleksyjną (tlenki chromu)?

4) proszę o wskazanie formatów wzoru.

**Zamawiający informuje co następuje:**

Ad. 1 Zamawiający w dniu 15.05.2020 dokonał modyfikacji i usunął paramentr „grubość maski” z opisu przedmiotu zamówienia.

Ad 2. W odniesieniu do grubości chromu dopuszczamy jedynie tolerancję 120 nm +/- 10%. Inny zakres grubości oznaczałby zmianę naszych obecnych warunków procesu.

Jeśli chodzi o CD, mówimy o 1um bruzd na powierzchni płytki.

Ad. 3. Nie, nie wyklucza.

Ad. 4. w formacie “.dxf”.

**On May 21, 2020, the Employer answered the questions asked in the course of the proceedings**

Questions:

1) what does the "mask thickness" parameter mean?

2) can the thickness of the masking layer be different, if the condition of optical density is met?

3) Does the indication as a chromium masking layer exclude masks with a anti-reflective layer (chromium oxides)?

4) please indicate the format of the pattern.

**The Purchaser informs as follows:**

Ad. 1 On 15.05.2020, the contracting authority modified and removed the "mask thickness" parameter from the description of the subject of the contract.

Ad 2. With respect to chromium thickness, we only allow a tolerance of 120 nm +/- 10%. A different thickness range would mean a change in our current process conditions.

As for the CD, we are talking about 1um furrows on the surface of the plate.

Ad. 3. No, do not exclude.

Ad. 4. In the ".dxf" format.