Załącznik nr 2
[miejscowość], dn. ………..[•] roku

|  |
| --- |
| Wykonawca:[Nazwa / adres / sąd rejestrowy / nr KRS / NIP / REGON / osoba kontaktowa / adres e-mail / telefon] |

* Zamawiający: VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym)

**FORMULARZ OFERTOWY
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 22 października 2020 r. NUMER SDM-WG/7**

Ja, niżej podpisany ……………………[•], działając jako …………………… [•] (dalej jako: „**Wykonawca**”), w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22 października 2020 r. numer SDM-WG/7 (dalej jako: „**Zapytanie Ofertowe**”), niniejszym składam ofertę na podstawki krzemowe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (dalej jako: „**Zamówienie**”) w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „**Zamawiający**”) projektu pod nazwą „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

1. **Oferowana cena przedmiotu Zamówienia**
	1. Cena netto: [•]…………………… (słownie: [•]).
	2. Cena brutto: [•] …………………… (słownie: [•]).
	3. Wartość podatku VAT: …………………… [•] (słownie: [•]).
	4. Na powyższą cenę składają się następujące pozycje:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zakres** | **Cena netto** | **Cena brutto** |
| **1.** | [•]  | [•] | [•] |

Opis oferty stanowi załącznik do oferty.

1. **Tabela zgodności (należy wypełnić w wolnych polach):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa towaru | Parametr  | Specyfikacja | Posiada/ nie posiada; tak/nie  |
| **Si-Wafer 4”** | Średnica 4” Średnica: 100 ±0.3 mmGrubość: 400 ±20 μm | Jakość: | Pierwsza, tzw. “epi-ready” | …….. |
| Metoda wzrostu | FZ | …….. |
| Domieszka | nie domieszkowane | …….. |
| Orientacja | <100> ±0.5° | …….. |
| Rezystancja.: | >10,000 Ohm-cm |  …….. |
| TTV | <10 μm | …….. |
| Wykończenie powierzchni | Dwustronnie polerowana | …….. |
| Pakowanie: | kaseta | …….. |
| **Si-Wafer 2”** | Średnica 2” Średnica: 50.8 ±0.3 mmGrubość:279 ±15 μm | Jakość: | Pierwsza, tzw. “epi-ready” | …….. |
| Metoda wzrostu | CZ | …….. |
| Domieszkowanie | nie domieszkowane | …….. |
| Orientacja: | <100> ±1° | …….. |
| Typ przewodnictwa | P/B | …….. |
| Rezystywność | 1-5 Ohm-cm | …….. |
| TTV | <10 μm | …….. |
| Wykończenie powierzchni | Dwustronnie polerowane | …….. |
| Pakowanie: | Standardowe kasety, szczelnie zamknięte | …….. |
| **Si-Wafer 4”** | Średnica 4” Średnica: 100 ±0.2 mmGrubość:525 ±15 μm | Jakość: | Pierwsza, tzw. “epi-ready” | …….. |
| Metoda wzrostu | CZ | …….. |
| Domieszkowanie | nie domieszkowane | …….. |
| Orientacja: | <100> ±0.5° | …….. |
| Typ przewodnictwa | P/B | …….. |
| Rezystywność | 0.01-0.02 Ohm-cm | …….. |
| TTV | <5 μm | …….. |
| Wykończenie powierzchni | Dwustronnie polerowane | …….. |
| Pakowanie: | Standardowe kasety, szczelnie zamknięte | …….. |

1. **Termin związania ofertą**

Termin związania niniejszą ofertą wynosi 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert określonego w Zapytaniu Ofertowym.

1. **Osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy**
	1. …………………… [•], telefon [•]……………………, e-mail [•].
2. **Oświadczenia Wykonawcy**
	1. **Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Zapytaniem Ofertowym, w tym w szczególności z warunkami realizacji Zamówienia zawartymi w punkcie 13 Zapytania Ofertowego, i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz posiada wszelkie informacje konieczne do przygotowania niniejszej oferty i wykonania Zamówienia.**
	2. Wykonawca oświadcza, że:
3. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
4. posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i ludzki do wykonania Zamówienia;

c. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

d. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

* 1. W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie i miejscu wynikającym z zapytania ofertowego.
	2. Wykonawca podejmuje się wykonania Zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym, zgodnie z wymogami Zapytania Ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością.
	3. Wykonawca oświadcza, że:
		1. oferowany produkt jest zgodny ze specyfikacją określoną w opisie przedmiotu zamówienia w każdym w wymienionych tam parametrów,
		2. dostarczy produkt w terminie określonym w zapytaniu ofertowym,
	4. Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej oferty stanowią jej integralną część.

**Za Wykonawcę**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[•]

Załączniki:

1. Odpis z KRS Wykonawcy / Odpis z CEIDG Wykonawcy / dokument rejestrowy lub inny urzędowy dokument wskazującym organy zarządu - właściwy dla Wykonawcy;
2. Pełnomocnictwo (jeśli oferta składana jest przez pełnomocnika);
3. Opis oferty