**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementu mechanicznego według specyfikacji:

* Zmotoryzowany stolik do skanowania XY 1 szt.

1. **Termin realizacji zamówienia**

**Termin realizacji zamówienia: najszybciej jak to możliwe, nie później niż 7 tygodni od dnia złożenia zamówienia.**

Termin realizacji zamówienia obejmuje gotowość do przekazania towaru Zamawiającemu, odpowiadającego zastosowaniu zasady EXW Incoterms2020.

Zgodnie z zasadą EXW (ex works), za moment dostarczenia towaru uznaje się moment pozostawienia go do dyspozycji kupującego, w miejscu wskazanym przez dostawcę (fabryka, zakład etc.).

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej zasady Incoterms2020 (m.in. FCA, DAP etc.), pod warunkiem dotrzymania terminu, o którym mowa powyżej.

1. **Parametry**

**3.1 Szczegółowy zakres przedmiotu**

| **Nazwa towaru** | **Parametr** | **Specyfikacja** |
| --- | --- | --- |
| Zmotoryzowany stolik do skanowania XY | Zasięg ruchu | 102x102 mm (4") |
| Skok śrub | 0.5 mm |
| Rozdzielczość ruchu: | pełen krok silnika: 2.5 µm  1/8 kroku silnika: 0.31 µm |
| Maksymalna prędkość ruchu | 10mm/sec |
| Maksymalna obciążalność ławy: | w poziomie: 50 kg  w pionie: 6 kg |
|  |  |

1. **Dodatkowe warunki związane z przedmiotem zamówienia.**
2. Elementy mają zostać wykonane zgodnie z załączoną dokumentacją.
3. Elementy mają zostać wykonane w zadanych tolerancjach. Jeśli na rysunku znajdują się wymiary nietolerowane a na rysunku nie ma stosownej informacji to należy wykonać elementy w tolerancji +/- 0.1mm.
4. Elementy mają zostać wykonane z materiałów wskazanych w tabelach rysunkowych.
5. W każdej tabelce rysunkowej podana jest ilość elementów potrzebnych do wykonania na jeden komplet, tzn. że ilość elementów jakie należy wykonać to Liczba sztuk na komplet razy ilość kompletów.
6. Wszystkie elementy dostarczone do siedziby zamawiającego mają być umyte, odtłuszczone. Nie mogą zawierać żadnych wiórów oraz zadziorów, wgnieceń i innych wad powierzchni.
7. Wszystkie elementy mają zostać posegregowane, zapakowane tak aby nie uszkadzały się w czasie transportu i składowania.
8. Elementy zostaną wyrywkowo sprawdzane certyfikowanymi przyrządami mierniczymi w celu potwierdzenia ich zgodności z załączoną dokumentacją. W przypadku niezgodności wykonanego elementu z dokumentacją, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu wykonawcy całości zamówienia do sprawdzenia i poprawy elementów.
9. W przypadku niedostarczenia żądanej ilości elementów lub dostarczenia elementów wykonanych ze złych materiałów Zamawiający zażąda od Wykonawcy wykonania brakujących elementów lub wykonania elementów z właściwych materiałów.
10. Dostarczony towar musi być fabrycznie nowy (I kategorii - nieużywany), spełniać wymogi techniczno-jakościowe, określone przez producenta wyrobu oraz być wprowadzony na rynek zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.