Załącznik nr 6

[miejscowość……………..], dn. ……….[•] roku

|  |
| --- |
| Wykonawca:  [Nazwa / adres /nr KRS / NIP /  osoba kontaktowa / adres e-mail / telefon] |

Zamawiający: VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym)

**FORMULARZ OFERTOWY   
do Zapytania Ofertowego nr MRC-6\_21 z dnia 24 listopada 2021 r.**

Ja, niżej podpisany………………………….. [•], uprawniony do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z załączoną dokumentacją (dalej jako: „**Wykonawca**”), w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24 listopada 2021 r. nr MRC-6\_21 (dalej jako: „**Zapytanie Ofertowe**”), niniejszym składam ofertę na wywoływacz, wytrawiacz, wymywacz, rozpuszczalnik oraz fotorezysty (dalej jako: „**Zamówienie**”) w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „**Zamawiający**”) projektu “Polska matryca dla zastosowań kosmicznych aktywna w podczerwieni” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr wniosku: POIR.01.01.01-00-0185/20-00

– zgodnie z warunkami Zamówienia zawartymi w Zapytaniu Ofertowym.

1. **Oferowana całkowita cena przedmiotu Zamówienia**
   1. Cena netto: [………………………•] (słownie: [………………………•]
   2. Cena brutto: [………………………•] (słownie: [………………………•]
   3. Wartość podatku VAT: [………………………•] (słownie: [………………………•]
2. **Oferowana cena przedmiotu Zamówienia w części opisanej w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego** 
   1. Cena netto: [………………………•] (słownie: [………………………•]
   2. Cena brutto: [………………………•] (słownie: [………………………•]
   3. Wartość podatku VAT: [………………………•] (słownie: [………………………•]

**Tabela akceptacji (wpisz tak/nie, opis rozbieżności)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa towaru | Parametr | Specyfikacja | Tak/nie |
| 1. Wywoływacz (developer) | Właściwości materiału | * Wywoływacz umożliwiający uzyskanie stromych ścian * Roztwór 2.38 % TMAH * Zawiera środki powierzchniowo czynne w celu szybkiego i jednorodnego zwilżania podłoża * Zawiera dodatki do usuwania resztek maski pozostałych po wywołaniu * Zawiera składnik, który zaatakuje lekko usieciowaną maskę, podczas gdy mocniej usieciowana maska pozostanie nietknięta * Kompatybilny z fotorezystem negatywowym |  |
| Forma materiału | * Wywoływacz dostarczany w formie jednoskładnikowej |  |
| Pakowanie materiału | * Materiał dostarczany w jednym pojemniku o pojemności 5 l |  |

1. **Oferowana cena przedmiotu Zamówienia w części opisanej w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego** 
   1. Cena netto: [………………………•] (słownie: [………………………•]
   2. Cena brutto: [………………………•] (słownie: [………………………•]
   3. Wartość podatku VAT: [………………………•] (słownie: [………………………•]

**Tabela akceptacji (wpisz tak/nie, opis rozbieżności)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa towaru | Parametr | Specyfikacja | Tak/nie |
| Wytrawiacz chromowy (Chromium Etchant) | Właściwości materiału | * Alkaliczny wytrawiacz do Chromu * Umożliwia usuwanie cienkich warstw Chromu z selektywnością do metali: Au, Sn, Pt, Cu, Ni, Ti, Ta * Stosowany przy produkcji półprzewodników * Kompatybilność z materiałami: Si, SiO2, Si3N4 * Nie reaguje z: Au, Sn, Pt, Cu, Ni, Ti, Ta * Może być wykorzystany do wytrawienia warstwy maski/bariery Chromu * Możliwość zwiększenia szybkości trawienia przez podwyższoną temperaturę do 40°C * Niskie podcięcia warstw (w zakresie grubości warstwy), minimalna wielkość cechy <1 μm * Selektywność do wielu materiałów m.in. metale nieszlachetne * Szybkość trawienia: około 10 – 15nm/min w temperaturze 40°C i odpowiednio niższa w temperaturze pokojowej * Warstwa 30nm Chromu trawi się w około 180 sekund * Wytrawiacz stabilny w czasie i może być wykorzystywany wielokrotnie przy danej aplikacji |  |
| Forma materiału | * Wytrawiacz dostarczany w formie jednoskładnikowej gotowej do użycia |  |
| Pakowanie materiału | * Materiał dostarczany w jednym pojemniku o pojemności 5 l |  |

1. **Oferowana cena przedmiotu Zamówienia w części opisanej w załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego** 
   1. Cena netto: [………………………•] (słownie: [………………………•]
   2. Cena brutto: [………………………•] (słownie: [………………………•]
   3. Wartość podatku VAT: [………………………•] (słownie: [………………………•]

**Tabela akceptacji (wpisz tak/nie, opis rozbieżności)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa towaru | Parametr | Specyfikacja | Tak/nie |
| Wymywacz (remover) | Właściwości materiału | * Wymywacz do fotorezystów negatywowych * Wysoka wydajność rozpuszczania * Kompatybilność z głównymi materiałami podłoży * Szybkość wymywania: >10µm/min * Żywotność kąpieli do 72h w 65°C * Całkowita mieszalność z wodą * Nie zawiera hydroksyloaminy |  |
| Forma materiału | * Wymywacz dostarczany w formie jednoskładnikowej |  |
| Pakowanie materiału | * Materiał dostarczany w jednym pojemniku o pojemności 5 l |  |

1. **Oferowana cena przedmiotu Zamówienia w części opisanej w załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego** 
   1. Cena netto: [………………………•] (słownie: [………………………•]
   2. Cena brutto: [………………………•] (słownie: [………………………•]
   3. Wartość podatku VAT: [………………………•] (słownie: [………………………•]

**Tabela akceptacji (wpisz tak/nie, opis rozbieżności)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa towaru | Parametr | Specyfikacja | Tak/nie |
| Rozpuszczalnik fotorezystu | Właściwości materiału | * Charakteryzuje się niską prężnością par i tłumienia tworzenia się cząstek * Możliwość stosowania do usuwania krawędzi * Gęstość: 0.97 g/cm3 * Temperatura topnienia: -66°C * Temperatura wrzenia: 125°C * Temperatura zapłonu: 45°C * Ciśnienie pary w 20°C: 5 hPa |  |
| Forma materiału | * Rozpuszczalnik dostarczany w formie jednoskładnikowej |  |
| Pakowanie materiału | * Materiał dostarczany w jednym pojemniku o pojemności 5 l |  |

1. **Oferowana cena przedmiotu Zamówienia w części opisanej w załączniku nr 5 do Zapytania Ofertowego** 
   1. Cena netto: [………………………•] (słownie: [………………………•]
   2. Cena brutto: [………………………•] (słownie: [………………………•]
   3. Wartość podatku VAT: [………………………•] (słownie: [………………………•]

**Tabela akceptacji (wpisz tak/nie, opis rozbieżności)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa towaru | Parametr | Specyfikacja | Tak/nie |
| Fotorezyst negatywowy | Właściwości materiału | * Fotorezyst negatywowy * Lepkość materiału: 115CPS * Grubość filmu przy jednorazowej aplikacji: 6 µm * Wygrzewanie: 110°C/120sec. * Światłoczułość: Dawka = 300 ± 50 mJ/cm²; Focus: 1 ± 0,5 µm * PEB: 120°C/60sec. * Pozwala uzyskać boczne strome ściany, które zwężają się od dołu do góry * Doskonała przyczepność, brak potrzeby stosowania podkładu * Szeroka kompatybilność podłoża: Cu, Au, Ti, NiFe |  |
| Forma materiału | * Fotorezyst dostarczany w formie jednoskładnikowej |  |
| Pakowanie materiału | * Materiał dostarczany w jednej butelce o pojemności 0.25 l |  |
| Fotorezyst negatywowy rozcieńczony | Właściwości materiału | * Fotorezyst negatywowy * Fotorezyst z pierwszego punktu powyżej, rozcieńczony w stopniu 1: 0.50 – 2 µm |  |
|  | Forma materiału | * Fotorezyst dostarczany w formie jednoskładnikowej |  |
|  | Pakowanie materiału | * Materiał dostarczany w jednym pojemniku o pojemności 0.25 l |  |

1. **Termin związania ofertą**
   1. Termin związania niniejszą ofertą wynosi 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert określonego w Zapytaniu Ofertowym.
2. **Osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy**
   1. [•], telefon [•], e-mail [•].
3. **Oświadczenia Wykonawcy**
   1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Zapytaniem Ofertowym, w tym w szczególności z warunkami realizacji Zamówienia, umową i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz posiada wszelkie informacje konieczne do przygotowania niniejszej oferty i wykonania Zamówienia.
   2. W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy z Zamawiającym w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
   3. Wykonawca podejmuje się wykonania Zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym, zgodnie z wymogami Zapytania Ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością.
   4. Wykonawca oświadcza, że:
      1. oferowany produkt jest całkowicie zgodny ze specyfikacją określoną w opisie przedmiotu zamówienia,
      2. dostarczy produkt w terminie określonym w zapytaniu ofertowym,
   5. Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej oferty stanowią jej integralną część.

**Za Wykonawcę**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[•]

Załączniki:

1. Odpis z KRS Wykonawcy / Odpis z CEIDG Wykonawcy / inny dokument rejestrowy właściwy dla Wykonawcy – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert - pochodzący z organu rejestrowego wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
2. Pełnomocnictwo (jeśli oferta składana jest przez pełnomocnika) Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego;
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego;
4. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego;
5. Opis oferowanego produktu;
6. oświadczenie RODO – Załącznik nr 11 do zapytania ofertowego.