Załącznik nr 3

[miejscowość……………..], dn. ……….[•] roku

|  |
| --- |
| Wykonawca:[Nazwa / adres /nr KRS / NIP / osoba kontaktowa / adres e-mail / telefon |

Zamawiający: VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym)

**FORMULARZ OFERTOWY
do Zapytania Ofertowego z dnia 21 marca 2022 r. nr SDM-WS/65**

Ja, niżej podpisany………………………….. [•], uprawniony do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z załączoną dokumentacją (dalej jako: „**Wykonawca**”),
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21 marca 2022 r. nr SDM-WS/65
(dalej jako: „**Zapytanie Ofertowe**”), niniejszym składam ofertę na gazy – arsenowodór (AsH3) lub fosforowodór (PH3) (dalej jako: „**Zamówienie**”) w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „**Zamawiający**”) w ramach projektu „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00

 – zgodnie z warunkami Zamówienia zawartymi w Zapytaniu Ofertowym oraz w załącznikach do Zapytania Ofertowego.

1. **Oferowana cena dla części I zamówienia**
	1. Cena całkowita netto: [………………………•] (słownie: [………………………•]
	2. Cena całkowita brutto: [………………………•] (słownie: [………………………•]
	3. Wartość podatku VAT: [………………………•] (słownie: [………………………•]

Tabela zgodności (wypełnić tak/nie):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa towaru | Parametr | Specyfikacja | Tak/nie |
| Arsenowodór (AsH3) | Jakość: | ≥99.99995% |  |
| Podłączenia zaworów | DIN 1 lub Diss 632 Pneumatic |  |
| Zanieczyszczenia: Kadm (Cd), Wapń (Ca), Chrom (Cr), Kobalt (Co), Miedź (Cu), Gal (Ga), German (Ge), Ołów (Pb), Magnez (Mg), Molibden (Mo), Nikiel (Ni), Krzem (Si), Sód (Na), Cyna (Sn), Cynk (Zn),  | ≤ 10 ppbw |  |
| Zanieczyszczenia: Wodorek germanu (GeH4), Wodorek krzemu (SiH4)  | ≤50 ppbv |  |
| Zanieczyszczenia: Dwutlenek węgla (CO2), Tlen (O2) | ≤25 ppbv |  |
| Zanieczyszczenia: Tlenek węgla (CO), Siarczek karbonylu (COS), Siarczek wodoru (H2S), Azot (N2), Argon (Ar) | ≤ 50 ppbv |  |
| Zanieczyszczenia : Etan (C2H6), Metan (CH4), Woda (H2O),  | ≤ 100 ppbv |  |

1. **Oferowana cena dla części II zamówienia**
	1. Cena netto: [………………………•] (słownie: [………………………•]
	2. Cena brutto: [………………………•] (słownie: [………………………•]
	3. Wartość podatku VAT: [………………………•] (słownie: [………………………•]

Tabela akceptacji (wpisz tak/nie)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa towaru | Parametr | Specyfikacja | Tak/nie |
| Fosforowodór (PH3) | Jakość: | ≥99.9995% |  |
| Podłączenia zaworów | DIN 1 lub Diss 632 Pneumatic |  |
| Zanieczyszczenia: Dwutlenek węgla (CO2) | ≤0,05 ppmv |  |
| Zanieczyszczenia: Woda (H2O),  | ≤ 0,14 ppmv |  |
| Zanieczyszczenia: Arsenowodór (AsH3), Tlenek węgla (CO), Etan (C2H6), Etylen (C2H4), Metan (CH4), Tlen (O2), Argon (Ar) | ≤0,1 ppmv |  |
| Zanieczyszczenia: Wodór (H2) | ≤ 5 ppmv |  |
| Zanieczyszczenia: Azot (N2) | ≤ 0.12 ppmv |  |

1. **Termin związania ofertą**
	1. Termin związania niniejszą ofertą wynosi 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert określonego w Zapytaniu Ofertowym.
2. **Osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy**
	1. [•], telefon [•], e-mail [•].
3. **Oświadczenia Wykonawcy**
	1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Zapytaniem Ofertowym, w tym w szczególności z warunkami realizacji Zamówienia zawartymi w pkt. 13 Zapytania Ofertowego, i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz posiada wszelkie informacje konieczne do przygotowania niniejszej oferty i wykonania Zamówienia.
	2. Wykonawca oświadcza, że:
		1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
		2. posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i ludzki do wykonania zamówienia;
		3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
		4. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
	3. W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
	4. Wykonawca podejmuje się wykonania Zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym, zgodnie z wymogami Zapytania Ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością.
	5. Wykonawca oświadcza, że:
		1. oferowany produkt jest całkowicie zgodny ze specyfikacją określoną w opisie przedmiotu zamówienia,
		2. dostarczy produkt w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
	6. Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej oferty stanowią jej integralną część.

**Za Wykonawcę**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[•]

Załączniki:

1. Odpis z KRS Wykonawcy / Odpis z CEIDG Wykonawcy / inny dokument rejestrowy właściwy dla Wykonawcy - pochodzący z organu rejestrowego wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
2. Pełnomocnictwo (jeśli oferta składana jest przez pełnomocnika);
3. Opis oferowanego produktu;